污水监测年度服务项目主要技术参数

对医院污水进行定期检测并出具报告，具体内容如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 点位名称及编号 | **监测指标** | 检测频次 | 执行标准 |
| 1 | 废水总排口 | 化学需氧量（COD） | 监测1天，每天3次（1次/周） | 《医疗机构水污染排放标准》（GB 18466-2005）表2预处理标准 |
| 悬浮物（SS） | 监测1天，每天3次（1次/周） |
| 总余氯 | 监测1天，每天3次（1次/周） |
| pH | 监测1天，每天3次（1次/周） |
| 生化需氧量（BOD5） | 监测1天，每天3次（1次/季） |
| 氨氮 | 监测1天，每天3次（1次/季） |
| 动植物油 | 监测1天，每天3次（1次/季） |
| 石油类 | 监测1天，每天3次（1次/季） |
| 阴离子表面活性剂 | 监测1天，每天3次（1次/季） |
| 色度 | 监测1天，每天3次（1次/季） |
| 挥发酚 | 监测1天，每天3次（1次/季） |
| 总氰化物 | 监测1天，每天3次（1次/季） |
| 总汞 | 监测1天，每天3次（1次/季） |
| 总镉 | 监测1天，每天3次（1次/季） |
| 总铬 | 监测1天，每天3次（1次/季） |
| 六价铬 | 监测1天，每天3次（1次/季） |
| 总砷 | 监测1天，每天3次（1次/季） |
| 总铅 | 监测1天，每天3次（1次/季） |
| 总银 | 监测1天，每天3次（1次/季） |
| 粪大肠菌群 | 监测1天，每天3次（1次/月） |
| 肠道致病菌（沙门氏菌） | 监测1天，每天3次（1次/季） |
| 肠道病毒（志贺氏菌） | 监测1天，每天3次（1次/半年） |
| 2 | 厂界噪声 | 噪音 | 监测1天，昼夜各一次（1次/年） | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008 2类 |
| 3 | 污水处理站有组织废气 | 硫化氢 | 监测1天，每天3次（1次/季） | 《医疗机构水污染排放标准》（GB 18466-2005）表3 |
| 氨 | 监测1天，每天3次（1次/季） |
| 臭气浓度（无量纲） | 监测1天，每天3次（1次/季） |
| 4 | 污水处理站周边废气 | 硫化氢 | 监测1天，每天4次（1次/季） | 《医疗机构水污染排放标准》（GB 18466-2005）表3 |
| 氨 | 监测1天，每天4次（1次/季） |
| 臭气浓度（无量纲） | 监测1天，每天4次（1次/季） |
| 氯气 | 监测1天，每天4次（1次/季） |
| 甲烷 | 监测1天，每天4次（1次/季） |

## 后勤保障部

2024年4月7日